**上海市优质结构推荐检查告知承诺书**

**（2021版）**

为确保上海市优质结构工程质量，促进优质结构检査工作的健康发展，特提出以下检査告知事项：

1. **诚信承诺（推荐检查时申报单位须宣读本承诺）**

1.提供的文件资料真实有效，无隐瞒、漏报及弄虚作假。

2.工程所用原材料、现场制作的混凝土和砂浆试块、结构质量检测的取（送）样严格执行国家及地方有关规定，工程建造按图施工，无偷工减料现象。

3.如实提供申报工程是否存在质量和安全事故、质量投诉、行政处罚、媒体曝光等情况。

1. **廉政承诺（推荐检查时申报单位须宣读本承诺）**

贯彻执行各项廉政规章制度，认真遵守廉洁纪律，决不违反有关规定。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

我企业已认真阅读《上海市优质结构推荐检查告知承诺书》全部内容，并愿作以下承诺：

若存在违反上述告知事项的行为，我企业愿意取消工程评审（入选）资格，暂停企业当年度上海市优质工程申报资格。若由于上述原因发生投诉、举报、出现工程质量问题的，我企业愿意承担相应法律责任。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. **会务要求**

1.在施工现场为迎接检査不铺张浪费，不刻意渲染迎查气氛，不摆放与检查工作无关的其他物品；工程简介按网上下载的格式用普通A4纸打印。

2.建设、监理单位必须派出项目负责人到场配合检査。

3.检查前施工单位需将工程地理位置图送至协会优质工程推荐检查工作组，**必须清楚标明工地大门及会议室位置；注明公司名称，标段名称，两位联系人姓名、职务及联系电话。**

1. **检查配合**

1.计量标定合格的靠尺、卷尺、塞尺各一件；移动电箱一个（移动电箱电源线长度要求从固定配电箱引出后，可以到达检测部位）；激光测距仪一个（地铁车站、桥梁工程）。

2.盖审图章的建筑结构施工图一套。

3.提供混凝土结构已达到600℃•d的部位书面说明。

4.工程临时照明必须达到检査工作需求。

5.板厚度检测位置需在工程通知检査后，申报单位带好申报工程的结构平面布置图原件预先到优质结构推荐检查工作组随机确定楼板厚度检测楼层、位置。楼板检测位置确定后，施工单位须在工程检查之前在所定的位置打孔。

打孔要求：直径16mm以上，数量不少于20个。检测孔打好后，应在各孔口做好序号标记，并在边上做好明显标识，以便寻找。

**6.提供中标通知书复印件及单位工程划分资料复印件，与纸质申报资料一同送至协会优质工程推荐检查工作组。**

工程名称：

承诺人（签名）：（项目经理）

单位（盖章）：

承诺人（签名）：（项目总监）

单位（盖章）：

 年 月 日